|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **产品名称** | **尺寸(WxDxH)** | **数**  **量** | **单**  **位** | **技术参数** |
| **主厨房** | | |  |  |  |
| 1 | 双门蒸饭车(电热) | |  | | --- | | 1400\*650\*1700 | | 1 | 台 | |  | | --- | | 采用简洁便利的扳扣式渐进门锁铰，经久耐用，冲压成型的不锈钢饭盘及盘托令您使用倍感便利及免除您日后饭盘漏水的后顾之忧，新颖的多气囊嵌入式门设计，令您从此无需顾忌门封漏气，产品设有自动进水等多种保护功能，让你放以使用。不但可提高工作效率，还减少了人为故障，降低运行费用，采用耐热聚胺脂整体发泡工艺，令箱体绝热性能优良，保温时间特长，既能节能环保，又增加了使用寿命。电气两用，不锈钢整体发泡,自动进水。蒸饭容量：120kg/次电压380V，功率24KW | |
| 2 | 平冷工作台 | 1800\*800\*800 | 1 | 台 | 板材：磨砂不锈钢板。 产品构成主要由不锈钢面板、层板、移门、围板、支架及可调脚焊接组成。 颜色要求 不锈钢本色，面板、层板采用国标0.8mm厚度磨砂不锈钢板制作；移门及围板采用0.8mm厚度磨砂不锈钢板制作；立脚采用201材质的Φ50\*100mm重力可调脚；横通、加强筋采用1.1mm厚度磨砂不锈钢板制作, 不锈钢可调脚 |
| 3 | 蒸炉 |  | 1 | 台 | 220电，9kw，可放52公分蒸笼 |
|  | **加工间** |  |  |  |  |
| 1 | 绞切肉机 | 509\*390\*750 | 1 | 台 | -电源（V）：220/380 -功率（kw）：1.1 -机重（kg）：73 -外形尺寸（mm）：500\*390\*750 -转速（rpm）：473 -刀片间距（mm）：ф62 -工作效率（kg/h）： 切肉 肉片：300/肉丝：150 绞肉320/300 |
|  | **凉菜间** |  |  |  |  |
| 1 | 十二盆饼车 | 500\*650\*1360 | 1 | 台 | 板材：304磨砂不锈钢板，脚轮5寸；产品构成主要由不锈钢面板、脚轮、支架焊接组成。颜色要求 不锈钢本色，面板、层板采用1.2mm厚度磨砂不锈钢板制作；5寸 PU脚轮，防缠绕，两定向，两万向 |
| 2 | 搅拌机 | 630\*860\*900 | 1 | 台 | 运用行星运动原理，搅拌器在料筒内作行星运动，使食品得到充分混合，配备三种搅拌器，具备和面，搅拌，打蛋，打奶油等功能，凡接触食物零件均使用不锈钢制造，符合国家卫生标准，料筒容积20L，搅拌转速113/168/400,电压220/380V，功率1.1KW |
| 3 | 压面机 | 650\*645\*1200 | 1 | 台 | 采用链条传动，使压面滚筒间隙可调范围更大，刮面到能随刮面桶同步移动，压出的面条光滑漂亮，减速滚筒磨损，操作方便，外形美观，工作效率高，凡接触食物零件均使用不锈钢制造，符合国家卫生标准，为单位食堂及个体餐饮食业所用。电压220V，功率1.5KW |
| 4 | 单星盆水池 | 700\*700\*950 | 1 | 台 | 板材：304磨砂不锈钢板，不锈钢圆通。 产品主要由不锈钢面板、水斗、防溅挡板、支架及可调脚焊接组成。面板、防溅挡板一体折弯成型，采用1.2mm厚度磨砂不锈钢板制作；水斗采用1.0mm厚度磨砂不锈钢板制作，立脚采用201材质的Φ38圆通管制作，壁厚：1.0mm；横通、脚架采用1.0mm厚度磨砂不锈钢板制作, 不锈钢可调脚；配不锈钢去水器及去水软管。 |
| 5 | 木案工作台 | 1800\*800\*800 | 1 | 台 | 304磨砂不锈钢板，板材厚1.0mm，木板厚5cm，台支撑脚管采用50不锈钢管配豪华不锈钢51可调子弹脚 |
| 6 | 十三盆醒发箱 | 600\*790\*1720 | 1 | 台 | 利用电热管，通过控制电路，使用发酵箱内产生相对湿度为80-85%，温度为36℃-38℃是最适合面包发酵之环境，帮助造型后的面包坯完成后发酵过程。它具有结构紧凑、美观大方、 操作简单、使用可靠等特点，是生产面包必不可少的配套设备。外壳烤漆，钢化玻璃透门，电压220V，功率2KW |
|  | **早餐明档** |  |  |  |  |
| 1 | 九头低背粉面炉(电热) | 800\*800\*940 | 1 | 台 | 材质：不锈钢 |
| 2 | 单星盆水池 | 700\*700\*950 | 1 | 台 | 板材：304磨砂不锈钢板，不锈钢圆通。 产品主要由不锈钢面板、水斗、防溅挡板、支架及可调脚焊接组成。面板、防溅挡板一体折弯成型，采用1.0mm厚度磨砂不锈钢板制作；水斗采用1.0mm厚度磨砂不锈钢板制作，立脚采用201材质的Φ38圆通管制作，壁厚：0.8mm；横通、脚架采用1.0mm厚度磨砂不锈钢板制作, 不锈钢可调脚；配不锈钢去水器及去水软管。 |
| 3 | 食品留样柜 | 600\*650\*1800 | 1 | 台 | 容积：440L，产品具有3C认证证书，全国工业生产许可证，产品强制性认证试验报告等。微电脑控温系统，防霉抑菌技术，数字控温系统，液晶数字清晰显示温度，配置高能效比的强劲压缩机，可拆卸式门封条，全钢门把手，长盘管，脚轮可互换，整体发泡，密度更高，制冷剂134a，冷藏：-5ºC～5ºC，冷冻：－15ºC，电压：220V，功率：150W |
| 4 | 全自动豆浆机 | 22L | 1 | 台 | 1、一次性可以满足40至80人饮用；2、内置0.25mm孔径过滤网，密度达到60目，真正无渣免滤；3、智能温控技术，优质304不锈钢外壳，磨浆、加热一体化，电能加热，蒸汽煮浆工艺，加热控制系统自动化程度高，打豆浆和煮豆浆一体，生产能力70KG/h，电压：220V，加热功率：2200W，搅拌功率：800W |
| 5 | 不锈钢货架 | 1200\*500\*1500 | 1 | 台 | 板材：磨砂不锈钢板，201不锈钢方通。产品主要由不锈钢层板、支架及可调脚焊接组成。 不锈钢本色，层板采用国标0.8mm厚度磨砂不锈钢板制作；立脚采用201材质的38\*38方通管制作，壁厚：1.0mm；横通、加强筋采用1.0mm厚度磨砂不锈钢板制作, 不锈钢可调脚 |
| 6 | 宰杀台 | 1200\*700\*800 | 1 | 台 | 板材：磨砂不锈钢板，201不锈钢圆通。 产品主要由不锈钢面板、水斗、防溅挡板、支架及可调脚焊接组成。面板、防溅挡板一体折弯成型，采用1.2mm厚度磨砂不锈钢板制作；水斗采用1.0mm厚度磨砂不锈钢板制作，立脚采用201材质的Φ38圆通管制作，壁厚：1.0mm；横通、脚架采用1.0mm厚度磨砂不锈钢板制作, 不锈钢可调脚；配不锈钢去水器及去水软管。 |
| 7 | 三星水池 | 1800\*700\*800 | 1 | 台 | 板材：磨砂不锈钢板，201不锈钢圆通。 产品主要由不锈钢面板、水斗、防溅挡板、支架及可调脚焊接组成。面板、防溅挡板一体折弯成型，采用1.2mm厚度磨砂不锈钢板制作；水斗采用1.0mm厚度磨砂不锈钢板制作，立脚采用201材质的Φ38圆通管制作，壁厚：1.0mm；横通、脚架采用1.0mm厚度磨砂不锈钢板制作, 不锈钢可调脚；配不锈钢去水器及去水软管。 |
| 8 | 不锈钢货架 | 1200\*500\*1500 | 1 | 台 | 板材：磨砂不锈钢板，201不锈钢方通。产品主要由不锈钢层板、支架及可调脚焊接组成。 不锈钢本色，层板采用国标0.8mm厚度磨砂不锈钢板制作；立脚采用201材质的38\*38方通管制作，壁厚：1.0mm；横通、加强筋采用1.0mm厚度磨砂不锈钢板制作, 不锈钢可调脚 |
| 9 | 热水器 | 80L | 1 | 台 | 电压/功率：220V/2000W |
|  | **自助大厅** |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢豪华长方行液压餐炉 | 580\*450\*290mm | 8 | 台 | 板材：整套304#食品级不锈钢；容量：9L；加热方式：配不锈钢发热板及不锈钢酒精盒。 |
| 2 | 暖汤煲 | 10L | 2 | 台 | 食品级加厚不锈钢 |
| 3 | 果汁鼎 | 8L | 2 | 台 | 全不锈钢盖+全不锈钢底座+PC果汁桶 |
| 4 | 不锈钢豆浆鼎 | 10L | 1 | 台 | 材质：食品级不锈钢（含电热杯） |
| **序号** | **品名** | **规格** | **数量** | **单位** | **参数** |
| 1 | 油网烟罩 | 12000\*1100\*500 | 9 | 米 | 磨砂不锈钢板，板厚1.0mm，配有隔油网及油烟集油盒 |
| 2 | 烟槽 | 500\*500 | 9 | 米 | 采用不锈钢板制作,板厚1.0mm |
| 3 | 不锈钢烟管 | 500\*500 | 6 | 米 | 实量计算，采用不锈钢板制作,板厚1.0mm，弯头变节一个按2米计算 |
| 4 | 弯头 | 500\*500 | 2 | 个 | 采用不锈钢板制作,板厚1.0mm |
| 5 | 油烟过沥网 |  | 9 | 米 | 采用不锈钢板制作,板厚1.0mm |
| 6 | 不锈钢反射板 |  | 9 | 米 | 采用不锈钢板制作,板厚1.0mm |
| 7 | 不锈钢接油盘 |  | 1 | 个 | 采用不锈钢板制作,板厚1.0mm |
| 8 | 离心风机 | 11KW | 1 | 台 | 先进的空气动力的叶轮结构，对数螺旋形机壳，并具有结构新颖紧凑、振动小、使用时调节方便，介质中不含粘性物质，噪音低于83分贝，流量14000m3/小时•台，电压380V，功率：7.5KW |
| 9 | 风柜支架 | 标配 | 1 | 套 | 采用国产优质角钢 |
| 10 | 风机减震器 |  | 4 | 只 | 优质橡胶 |
| 11 | 软接 |  | 1 | 个 |  |
| 12 | 风柜控制箱 | 标配 | 1 | 套 | 名牌电气元件，缺相、过载、过流、漏电保护功能，通电及起动显示 |
| 13 | 高压静电油烟净化器 | 10000风量 | 1 | 台 | 油烟净化和捕集,使油烟气混合污染物高效分离净化,其净化效率达95%以上,高于国家GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》的要求，该产品取得了国家环保总局颁发的《国家环境保护产品认定证书》,并通过了复审，净化效率高、运行稳定、体积小、重量轻、占地面积少，模块化设计，安装、清洗及维护方便，运行成本低、耗电小电路设计先进，运行安全可靠，选材优质，使用寿命长，电压：220V，功率：370W |
| 14 | 净化器接口 |  | 2 | 只 | 采用不锈钢板制作,板厚1.0mm |
| 15 | 净化器支架 |  | 1 | 套 | 采用国产优质角钢 |
| 16 | 配件 |  | 1 | 批 |  |