**工 程 量 清 单**

工程名称 ：贵州老年大学1号楼屋面防水维修项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除部位： 女儿 墙  2、抹灰层种类： 水 泥砂浆抹灰层 | m2 | 36.000 |  |  |  |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：拆 除垃圾  2、运距： 30KM | m3 | 1.800 |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种： 发泡混凝土  2、填方来源、运距 ： 外购 | m3 | 6.750 |  |  |  |
| 4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型： 女儿 墙及设备基础  2、底层厚度、砂浆 配合比： 13 ，M5  3、面层厚度、砂浆 配合比： 5,m5 | m2 | 63.000 |  |  |  |
| 5 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格 、厚度：砂面sbs3.0 热熔卷材  2、防水层数： 1  3、防水层做法 ：基 层处理剂界面滚涂2 遍 ，热熔卷材 ，搭接 边≥100mm  4、40厚水泥砂浆细石混凝土保护层  5、品牌相当于或优于：东方雨虹、北新、科顺 | m2 | 702.000 |  |  |  |
| 6 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、防水膜品种： 红 橡胶防水涂料  2、涂膜厚度、遍数 ： 2 ，2 | m2 | 12.000 |  |  |  |
| 7 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1、防水膜品种 ：透 明防水  2、涂膜厚度、遍数 ： 1,3  3、真石漆抹面2遍 | m2 | 50.400 |  |  |  |
| 8 | 010902005001 | 屋面排  （透）气管 | 1、排  （透）气管品种、规 格 ：PVC ，直径50 | 颗 | 10.000 |  |  |  |
| 9 | 010902005002 | 排水管 | 1、部位 ：雨落管  2、打洞部位材质： 混凝土  3、规格： PVC110 | 米 | 12 |  |  |  |
|  |  | **技术措施** | |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进 出场及安拆 | 吊车 | 台次 | 1.000 |  |  |  |
| 备注：具体工程量情况以现场实际为准，各单位报名前需进行现场勘查。 | | | | | | | | |